8dBi天线JT-603



产品参数：

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | JT-603 |
| 电气指标 | |
| 频率范围 | 902-928MHZ 865～868MHZ |
| 天线增益 | 8dBi |
| 极化 | 圆极化 |
| 电压驻波比 | ≤1.3 |
| H面 HPBW | 70° |
| E面 HPBW | 70° |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 接头型号 | N-50K |
| 机械指标 | |
| 规格尺寸 | 280x280x40MM |
| 重量 | 2Kg |
| 材质 | 铝 |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 防护等级 | IP67 |