12dBi天线JT-602

产品参数：

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | JT-602 |
| 电气指标 |
| 频率范围 | 902-928MHZ 865～868MHZ |
| 天线增益 | 12dBi |
| 极化 | 线极化（或圆极化） |
| 电压驻波比 | ≤1.3 |
| 水平波瓣宽度 | 40° |
| 垂直波瓣宽度 | 38° |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 接头型号 | N-50K |
| 机械指标 |
| 规格尺寸 | 450x450x50MM |
| 重量 | 5Kg |
| 材质 | 铝 |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 防护等级 | IP67 |