

2.2dBi 36X36陶瓷天线JT-608

产品参数：

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | JT-608 |
| 产品参数 | |
| 频率范围 | 920-925MHz |
| 陶瓷尺寸 | 36X36X4MM |
| 反射板尺寸 | 40X40X1MM |
| 天线增益 | 2.2dBi |
| 极化 | RHCP 圆极化 |
| V.S.W.R | 1.5 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 接头型号 | SMA 内螺纹公头 (或者用户定制) |