|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **INLAY 9640** |
| **型号** | JT-310 |
| **适用领域** | 适用于物流管理、产线管理、服装管理等领域 |
| **频率** | 860~960MHz |
| **协议** | EPC Gen 2(ISO18000-6C) |
| **芯片** | Alien H3 |
| **芯片容量** | EPC 96bit ; User memory 512bit |
| **材质** | PVC(背胶/不背胶) |
| **尺寸** | 98x12x0.2mm |
| **读取距离** | 固定型：25m(输出30dBm基准) |
| **使用寿命** | 写10W 次 |
| **数据保存** | 10年 |
| **适用温度** | -25℃~180℃ |

